**102和103图书室**

**装修改造项目技术需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **拆 除 类** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 轻质砖墙拆除 | 拆除102和103之间的轻质隔墙、渣土装袋，清运至指定堆放地点 | ㎡ | 24 |
| 2 | 吊顶拆除 | 拆除原矿棉板吊顶，人工装袋，清运至指定堆放地点。 | ㎡ | 98 |
| 3 | 墙面铲除 | 铲除墙面原始涂料、渣土装袋，清运至指定堆放地点 | ㎡ | 148.5 |
| 4 | 成品保护 | 门窗等不拆除成品保护。 | 项 | 1 |
| 5 | 木门拆除 | 102、103原有四樘木门拆除 | 樘 | 4 |
| 6 | 地胶铲除 | 拆除102/103原有地胶、渣土装袋，清运至指定堆放地点 | ㎡ | 98 |
| **顶 面 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 矿棉板吊顶 | 600\*600\*16矿棉吸声板吊顶，国标配件 | ㎡ | 98 |
| 2 | 空调移机 | 空调根据现场需要升降或移动 | 项 | 1 |
| **墙 面 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 双面隔断 | 105过刊仓库用轻钢龙骨石膏板隔断墙建仓库 | m2 | 30 |
| 2 | 隔断墙基层处理 | 1、水平仪、默斗弹阴、阳角垂直度；2、铝合金、石膏灰压制阴、阳角；3、接缝补膏灰后贴牛皮纸或白布；4、满刮腻子粉至天花平整；5、打磨；6、封闭底漆一遍 | m2 | 60 |
| 3 | 隔断墙表层处理 | 立邦内墙漆乳胶漆，喷涂或手刷乳胶漆二遍 | m2 | 60 |
| 4 | 管理室定制书桌 | 1、基材：采用优质E0级中密度纤维板，通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》。2、采用油气水性漆，符合国家标准GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。3、五金件：海蒂诗或悍高，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准要求 | 米 | 2.2 |
| 5 | 管理室定制矮柜 | 1、基材：采用优质E0级中密度纤维板，通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》。2、采用油气水性漆，符合国家标准GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。3、五金件：海蒂诗或悍高，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准要求 | 米 | 2.2 |
| 6 | 管理室护栏门 | 不锈钢扶手配玻璃，五金铰链连接玻璃门和书桌 | 项 | 1 |
| 7 | 黑钛金踢脚线 | 6cm高黑色钛合金成品踢脚线 | 米 | 45 |
| 8 | 墙面基层处理 | 1、原墙面清理干净；2、水平仪、默斗弹阴、阳角垂直度；3、铝合金、石膏灰压制阴、阳角；4、接缝补膏灰后贴牛皮纸或白布；5、满刮腻子粉至天花平整；6、打磨；7、封闭底漆一遍 | m2 | 162 |
| 9 | 墙面表面处理 | 立邦内墙漆乳胶漆，喷涂或手刷乳胶漆二遍 | m2 | 162 |
| 10 | 封闭门洞 | 原有门洞用轻钢龙骨间隔300打骨架，泰山石膏板封面，乳胶漆及基层另计。 | 个 | 3 |
| 11 | 入户门 | 10mm钢化白玻地弹簧门，不锈钢双边门套 | 樘 | 2 |
| 12 | 门禁系统 | ZKTeco熵基科技F18+指纹刷卡门禁一体机，加机械锁 | 套 | 1 |
| **地 面 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 地面修复 | 采用美圣雅恒自流平胶水 | ㎡ | 98 |
| 2 | 地胶修复 | 0.3mm耐磨层2.0mm厚地胶直接敷贴地面修复 | ㎡ | 98 |
|  | | | | |
| **定 制 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 遮光窗帘 | 遮光度达90%以上棉麻单层窗帘，2倍褶皱系数，据现场高度定制 | m2 | 50.0 |
| **电 路 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 强电线路改造 | BYJ阻燃线，照明插座线路2.5mm2，空调插座线路４mm2,KBG护套线管送达各区域制定位置（照明、插座及其他用电设备）、地面开槽增设地插、标准底盒，不含开关、插座。（以实际的施工数量为准结算） | m2 | 98 |
| 1 | 弱电线路改造 | 网线超六类标准底盒，KBG护套线送达各区域制定位置（电脑监控路由器等弱电设施）。（以实际的施工数量为准结算） | m2 | 98 |
| 2 | 监控安装 | 安装400像素网络监控摄像头 | 项 | 3 |
| 3 | 开关面板及底盒 | 施耐德/西蒙/TCL工程款 | 项 | 1 |
| 4 | 造型灯 | 图书馆的led筒灯、射灯、线型灯带、吊线灯，含安装和施工费 | 个 | 20 |
| 5 | 空气开关 | 20A正泰电气空气开关，含安装和施工费 | 个 | 10 |
| 6 | 空开盒 | 正泰电气，含安装和施工费 | 个 | 1 |
| **其 他 工 程 类** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 垃圾清理 | 垃圾清理、装袋，搬运至物业指定位置堆放。 | 项 | 1 |
| 2 | 材料运输 | 以上工程所涉及到的原材料运输搬运至工地。 | 项 | 1 |